Pasek Magnetyczny

* 3 sciezki zapisu
  + IATA
    - Sciezka tylko do odczytu
    - 210 bitow na cal
    - 79 six-bit plus bit parzystości

Znaki specjalne początek(%)/koniec(?) ścieżki, separator(^)

* + - Znaki alfanumeryczne
  + Aba
    - Ścieżka tylko do odczytu
    - 75 bit na cal
    - 40 4-bit plus bit parzystości

Znaki specjalne początek(%)/koniec(?) ścieżki, separator(=)

Inne ułożenie pól w ramkach

* + - Tylko cyfry
  + NCR
    - Scieżka do odczytu/zapisu
    - 210 bit na cal
    - 107 4-bit + bit parzystości
    - Tylko cyfry
* Rózne parametry i możliwości
* Różne formaty